TETRAL S - Grigliato CEIR con lama doppia sezione a “U” per sistema nascosto, in appoggio su T15/T24

Sistema di controsoffitto sospeso a cella aperta in alluminio, con lama doppia sezione a "U", composto da una struttura nascosta di profilo standard T15 o T24 e da pannelli modulari. La griglia T15 o T24 è sospesa con pendino regolabile diametro 4 mm. La distanza tra i profili a T dipende dalla dimensione del pannello 600x600 o 1200x600 mm. Ogni pannello completo di cornice perimetrale è posato mediante appoggio (a filo) nella griglia a T ed è singolarmente removibile. La finitura del bordo è realizzata mediante un profilo perimetrale L, doppia L o C, lungo 3.0 m in alluminio, dello stesso colore interno/esterno dei pannelli. L'altezza del profilo dipende dall'altezza della lama del pannello

Pos. ....

...m² Pannelli - TETRAL S - pannello grigliato ceir a lama doppia sez. a "U" con cornice perimetrale

Tipo: ........ (s15 per T15 , s24 per T24)

Dimensione del pannello [LxW]: ....... mm (600x600 mm o 1200x600 mm)

Base [S] /altezza della lama [H]: ....... mm (s15 h30-40-50; s24 h35)

Dimensione della cella [axb]: ....... mm (50-300 mm)

Superficie: ....... (liscia o perforata)

Colore: ....... (bianco, silver, nero, alluminio naturale; altri da definire)

Alluminio: ......... (mill finish/grezzo, pre-verniciato, post-verniciato, o anodizzato)

Spessore del materiale: ....... mm (0,40 mm)

Prezzo unitario: ....... €/m²

Prezzo totale: ....... €

Pos. .......

....... m² Sruttura nascosta T15/T24 [profilo standard T15 o T24]

Colore: ....... (bianco, silver, nero; altri da definire)

Prezzo unitario: ....... €/m²

Prezzo totale: ....... €

Pos. .......

....... ml Profilo perimetrale [L, doppia L, C]

Colore: ....... (interno/esterno uguale ai pannelli)

Prezzo unitario: ....... €/ml

Prezzo totale: ....... €